**差示扫描量热仪DSC2500管理规定**

为规范和促进科学仪器设备的专管共用、开放共享，提高差示扫描量热仪DSC2500的使用效益和水平，特制定以下管理细则：

1、必须在中科院仪器共享管理平台<http://samp.cas.cn/>进行预约，并按照预约时间刷卡使用，实验结束后做好登记。

2、所有仪器使用者都应提前了解仪器的基本性能和使用方法，管理人员根据使用者对仪器设备的使用情况，加以必要帮助。第一次使用者，请提前联系管理员，沟通样品信息和实验需求，共同拟定测试方案。

3、用户需按照预约时间使用仪器，如需提前取消或未在预约时间段内完成实验，请与管理员及时联系。实验结束后，请按照实际使用时间做好机时和耗材（坩埚数量）登记。

4、仪器开机流程必须严格按照设备使用说明书所规定的程序操作，开机后需提前打开制冷单元(RCS),降温至-60℃及以下才可以开始实验。实验过程中需及时观察高纯氮气余量。实验过程中出现任何问题请勿擅自处理，请及时与管理员联系。

5、 实验结束后严格按照仪器说明书所规定的程序进行关机操作。

6、不允许擅自在仪器电脑安装任何软件，不允许删除和修改任何文件，严禁使用U盘拷数据，请使用统一安装的WinSCP系统传输数据。

**仪器管理员：** 吴萌 wumeng@sibcb.ac.cn， 54921257